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ESCLARECIMENTO REF. ITENS DO PREGÃO 35/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/35/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/403/2020

DATA/HORA DA ABERTURA: 10 de dezembro de 2020, às 09:00 horas
Conforme orientação da equipe técnica do SIMAE, Ref. aos itens abaixo relacionados, pode-se DESCONSIDERAR a descrição “COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304”.

	ITEM
	QTIDADE
	UNID.
	ESPECIFICAÇÃO
	VALOR

MÁXIMO ADMITIDO (UNITÁRIO)

	80
	2
	UNIDADE
	JOELHO 90º DE COMPRESSÃO, DE 110MM, PN 16,  EM POLIPROPILENO (PP), COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304, ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA 20:22 DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.
	R$ 325,00

	81
	50
	UNIDADE
	JOELHO 90º DE COMPRESSÃO, DE 20MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP); COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304, ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.
	R$ 15,00

	82
	20
	UNIDADE
	JOELHO 90º DE COMPRESSÃO, DE 32MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP); COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304, ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.
	R$ 19,00

	83
	10
	UNIDADE
	JOELHO 90º DE COMPRESSÃO, DE 40MM, PN 16,  EM POLIPROPILENO (PP), COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304, ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA 20:22 DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803.PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.
	R$ 33,00

	84
	10
	UNIDADE
	JOELHO 90º DE COMPRESSÃO, DE 63MM, PN 16,  EM POLIPROPILENO (PP), COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304, ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA 20:22 DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803.PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.
	R$ 65,00

	85
	2
	UNIDADE
	JOELHO 90º DE COMPRESSÃO, DE 90MM, PN 16,   EM POLIPROPILENO (PP), COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304, ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA 20:22 DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.
	R$ 205,00


As demais especificações do edital, não relacionadas acima, permanecem inalteradas, mantidas conforme publicado no edital de abertura do certame. Maiores esclarecimentos poderão ser prestados pelo fone (49) 3555-1107, com a comissão de licitação.        
Francieli da Rosa
Pregoeira
Home page: www.simaecao.sc.gov.br e-mail: simae@simaecao.sc.gov.br 


